**Спецификация оборудования.**

**(Пример)**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование** | **Производитель** | **Модель** | **Кол-во, шт.** |
| 1 | Беспроводной шлюз AirPlay | Apple | AppleTV 3 | 1,00 |
| 2 | LCD дисплей высокого разрешения 84 дюйма | LG | 84UB980V | 2,00 |
| 3 | Подставка под сенсорную панель | Crestron | TSW-750-TTK-B-S | 2,00 |
| 4 | Инжектор PoE для сенсорной панели | Crestron | PWE-4803RU | 2,00 |
| 5 | Сетевой коммутатор (24 порта) | Netgear | JGS524 | 1,00 |
| 6 | 8 канальный модуль реле | Crestron | DIN-8SW8 | 1,00 |
| 7 | Сенсорная панель управления 7" | Crestron | TSW-750-B-S | 2,00 |
| 8 | 4-канальный модуль контроля освещения | Crestron | DIN-1DIM4 | 1,00 |
| 10 | Презентационная система | Crestron | DMPS-300-C-AEC | 1,00 |
| 11 | Передатчик HDMI VGA USB станадрта DM 8G+ | Crestron | DM-TX-201-C | 2,00 |
| 12 | Приемник HDMIстанадрта DM 8G+ | Crestron | DM-RMC-100-C | 2,00 |
| 13 | Комплект передатчик/применик по оптоволокну HDMI | Opticis | M1-201SA-TR | 4,00 |
| 14 | Модуль VGA+miniJack | Neoline | VGA Anschluss 15-pollig HDD Buchse | 1,00 |
| 15 | Модуль HDMI | Neoline | HDMI 1.3 Anschluss | 1,00 |
| 16 | Кодек ВКС, комплект | Cisco | SX 80 Speaker Track 60 Touch 10 | 1,00 |
| 19 | Центральный блок конференц-системы | DIS | CU 6105 | 1,00 |
| 20 | Универсальный пульт делегата | DIS | DC 6190 P | 14,00 |
| 21 | Gooseneck микрофон 40 см, с LED дисплеем, разъёмом XLR.  Длина 40 см. Чёрный | DIS | GM 6523 | 14,00 |
| 29 | Блок питания, подключается в сеть DCS-LAN | DIS | PS 6000 | 1,00 |